

**三安技术**

**照度检测仪产品说明书**

**SANAN TECHNOLOGY**

# SA-ZD06C照度检测仪

**【基本参数】**

照度检测范围：0.001-65535Lux

工作温度：-40℃～+85℃

输出信号：RS485输出 (自定协议)

直流供电：12-24V DC

接线定义：DC+、GND、485A、485B（出厂默认提供2米长线材，客户可根据需求定制线长）。

**【功能特点】**

* 探头灵敏度高
* 信号稳定，精度高
* 测量范围宽、线形度好
* 防水性能好、使用方便
* 便于安装、传输距离远等

**【外形尺寸】**



【**技术支持】**

**24小时售后服务电话：400-033-0211 技术部：0415-3850311 公司网址：http://www.sajs.com**

**地址：辽宁省丹东市新城区仪表园31-5 电话：0415-3850319 传真：0415-3144412**